*************************PionwayUSB设备固件离线升级包使用说明*************************

重要提示：
1.强烈建议使用台式机来进行升级操作！

操作步骤：
1.请将PionwayUSB设备通过数据线连接至电脑台式机后插口。
2.请打开PionwayUSB设备的供电开关，看到设备的白色LED指示灯亮起。
3.请双击升级包中的XMS6302_Vx_x_FirmwareAutoUpdate.bat图标运行固件升级程序。
4.大概10秒后升级程序显示绿色提示文字表明固件升级完成。
5.请重新插拔PionwayUSB设备来重启即可完成全部升级操作。

特殊情况处理：
1.如果设备固件版本比升级包版本新，则不会执行升级操作。
2.如果固件升级中遇到其他问题，请联系微信17090833154或ranliang@pionway.com来获取技术支持。